**Himoinsa HYW-9 M5.**

Дизельный генератор Himoinsa HYW-9 M5 мощностью 6 кВт и напряжением 230 В. Оснащён дизельным двигателем Yanmar 3TNV76 GGEH. Исполнение - Открытое. Тип запуска - Электростартер.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Основные характеристики** | | **Характеристики двигателя** | |
| Марка ДГУ | Himoinsa (Испания) | Производитель | Yanmar (Япония) |
| Модель ДГУ | HYW-9 M5 | Модель | 3TNV76GGEH |
| Исполнение | Открытое на раме | Тип двигателя | дизельный, четырехтактный |
| Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP) 1 | 7,2 / 5,8 | Номинальная мощность на выходе PRP, кВт | 8,2 |
| Резервная мощность (Emergency Stand-by Power), кВА/кВт (ESP) 2 | 7,8 / 6,2 | Номинальная мощность на выходе ESP, кВт | 9,0 |
| Номинальная сила тока, А | 10 | Рабочий объём двигателя, л | 1,116 |
| Род тока | переменный, 1-фазный | Вид наддува воздуха | атмосферный |
| Выходное напряжение, В | 230 | Система впрыска топлива | непрямой |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Расход топлива при нагрузке 110%, л/ч | 2,53 | Охлаждение | жидкостное |
| Расход топлива при нагрузке 100%, л/ч | 2,31 |  |  |
| Расход топлива при нагрузке 75%, л/ч | 1,77 | Вид топлива | сезонное дизельное топливо |
| Расход топлива при нагрузке 50%, л/ч | 1,40 | Количество, расположение цилиндров | 3, рядное |
| Длина, мм | 1450 | Регулятор частоты вращения двигателя | механический |
| Ширина, мм | 620 | Электрическая система, В | 12 |
| Высота, мм | 1286 | Общий объем масла, л | 3,5 |
| Сухой вес, кг | 306 | Общий объем антифриза, л | 3,7 |
| Емкость стандартного топливного бака, л | 60 | Тип аккумуляторной батареи | гелевая |
| Уровень звукового давления на 7 м, dB(A) | х |  |  |